.

. . Работы, выполненные ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» . по статье Текущий ремонт по Ярославскому пр., д.78 в 2016 году

1. Прочистка лежака в холле( 6п.м.), периодичность – 1 раз в 3месяца.
2. Замена ( 2 раза) трубы подпитки у котельной – длина 6 п.м., диаметр 25мм.
3. Установка крана диаметром 0,5 дюйма - 1 шт. и гебы диаметром 0,5 дюйма – 1 шт. во встройке.
4. Монтаж бытового фильтра в служебном помещении – кран диаметром 0,5 дюйма-1шт.
5. Замена лампочек в МОП 2 раза в неделю.
6. Ремонт помещения 16-Н - площадь 57,5кв.м. шпаклёвка- 2 кг., водоэмульсионная краска – 18 литров.
7. Уход за газонами общ. пл. = 322 кв.м. : подсев травы – 7 кг., удобрение – 20кг., стрижка – 20 литров бензина, масло – 1 литр.
8. Изготовление и покраска ограждений для защиты растений: сетка металлическая – общ.пл.= 60кв.м., покраска -6 кв.м – краска ПF- 115 – 2 литра.
9. Покраска порожков в холле – общ.пл.= 1кв.м. – краска по металлу РАЛ 7021 – 500гр.
10. Посыпка тротуаров в зимний период – общ. пл. = 577 кв.м. тех. солью - 800кг., песком- 200кг.
11. Ремонт ступенек при входе - установка на место 10-ти ступенек путём приклеивания – клей « Сикосил» -3 баллона.
12. Замена 4-х доводчиков в холле.
13. Уложены коврики на балконах 2-го этажа – общ.пл. = 12кв.м., дюбель-10шт., саморезы – 10шт., шайбы – 10шт.
14. Укрепление отливов на кровле – брус 40\*40- 5п.м., саморезы – 30шт., изолента – 2 рул.
15. Замена пластикового навеса над помещением 16-Н – площадь = 4кв.м. – поликарбонат – 4кв.м., саморезы – 15 шт.
16. Ремонт фасада дома – общ. пл. = 4,5 кв.м ( старые кирпичи ставили на место), использовали монтажный клей – 2 тюбика.
17. Покраска урн – 11 шт., общ.пл. = 5,5 кв.м., краска – 3 литра.
18. Замена кнопки домофона в левом тамбуре – 1 шт.
19. Монтаж ограждения у пом. 6-Н – поликарбонат общ. пл. = 2кв.м., саморезы – 20 шт.
20. Замена осветительных плафонов в лифтовом холле – 2 шт.
21. Укомплектовка пом. 21-Н домофоном-1 шт, телефоном- 1 шт.; смонтированы 2 шт. эл.розеток.
22. Грунтовка полов в подвальном помещении общ.пл. = 110 кв.м.- грунт для бетона - 17 литров.
23. Герметизация участка кровли длиной – 4п.м. – клей «Сикосил» 1 тюбик.
24. Установка терморегулирующего шнура в котельной – длина 5п.м..
25. Замена подшипников марки 6002 С.3 – 2 шт. в греющем вентиляторе котельной.
26. Ремонтные работы в ИТП: заваривание свищей, переваривание отводов, замена деталей теплообменников, замена регулирующей и запорной арматуры.
27. Ремонтные работы в котельной дома
28. Ремонт лифтового оборудования

Текущий ремонт паркинга

1. Покраска паллет паркинга ( август, сентябрь) 28 шт. – общая площадь=5336кв.м. Использованы: краска, отвердитель 80 литров.

2. Монтаж фановой трубы водоотведения в паркинге диаметром 50мм., длина 9 п.м.

3. Замена датчиков движения в паркинге – 2 шт.

4. Изготовлено 30 шт. ключей для паркинга.